集美工业学校空调清洗、消毒报价

一：多联机机组内机深度清洗、消毒

1. 室内机过滤网专业清洗剂清洗并用高温蒸汽消毒；
2. 室内机的风轮高压冲洗并用高温蒸汽消毒、室内机的回风箱清洁、室内机的送风口、回风口清洁并用高温蒸汽消毒、清洁主控板上的灰尘及异物、
3. 清洗外机的冷凝器翅片，条件允许的情况下并用高温蒸汽消毒、清洗外机风叶及清洁外机工作箱的内部的杂物、
4. 风机盘管清洗、消毒，使用高压水及专业清洗剂清洗过滤网，并用高温蒸汽消毒；

二：分体空调清洗、消毒（指全楼所有分体、柜式等空调）

1. 内机套接水袋，专业清洗剂清洗蒸发器并用高温蒸汽消毒；专业清洗剂清洗过滤网，并用高温蒸汽消毒；擦洗出风口及空调机表面；
2. 根据空调的脏度对内机回风栅进行清洗或清扫，保持电器盒的清洁，使用专用清洗剂及高压水枪反复冲洗外机冷凝器及风叶，使空调内外机保持干净整洁，清洗后必须保证出风口及回风口的温度是否正常；

三：空调清洗后现场清扫干净，不损坏学校任何物品

四：空调数量1288台（全校空调清洗按1288台计算，请各报价单位自行到学校现场勘察核算）

五：资质及安全要求

1. 具备独立的法人资质，须提供法人营业执照、组织机构代码证副本复印件；
2. 具有《空调设备安装维修施工企业资质》；
3. 签订安全协议（清洗过程安全责任由施工单位负责，相关费用包括在整个项目报价中）；

六：验收方式

 清洗、消毒过程中由总务处安排二个人进行监督配合，施工结束后组织相关人员进行验收，验收合格后付款总价50%，待正常使用10个工作日后未能发现其他问题支付50%。

五：报价要求 （含税）

六：现场勘察联系人：郭振平 13774873194

**七：报价密封盖章后有效期内送到嘉庚大楼812总务处（交报价时总务处签字），报价有效期至2020年03月16午9点；**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 报价单位： |  | 集美工业学校总务科 |
| 联系人： |  | 联系人： 方维钦 |
| 联系电话： |  | 联系电话：7790922 |
|  |  |  |  |